

**МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2018 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдөр |  | Улаанбаатар хот |

**Дугаар 320**

**АЖЛЫН ҮНЭЛГЭЭ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ**

Газрын тухай хуулийн 24.3, 58.8-д заасныг тус тус үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. “Газар зохион байгуулалтын ажлын үнэлгээ”-г 1 дүгээр, “Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа хийх ажлын үнэлгээ”-г 2 дугаар хавсралт ёсоор тус тус баталсугай.

2. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Ажлын үнэлгээ батлах тухай” Засгийн газрын 2009 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн 175 дугаар тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                                             У.ХҮРЭЛСҮХ

Барилга, хот байгуулалтын сайд                                                       Х.БАДЕЛХАН

Засгийн газрын 2018 оны 320 дугаар

тогтоолын 1 дүгээр хавсралт

**ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ҮНЭЛГЭЭ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Д/д** | **Ажлын нэр** | **Ажлын зэрэглэл ба төрөл** | **Төлөвлөгөөт ажил** |
| **Хэмжих****нэгж** | **Бүтээлийн норм** | **Үнэлгээ (төгрөг)** |
| **Нэг. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ** |
| 1.1. Бэлтгэл ажил |
| 1.1.1. Төслийг боловсруулахад шаардагдах зурган болон тоон мэдээллийг цуглуулах, боловсруулах |
| А) Суурь зурган мэдээлэл цуглуулах |
| 1. | Тухайн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн хилийн цэс бүхий байр зүйн тоон зургийг цуглуулах | - | Нэг сум | - | Зурган мэдээлэл бүрийн үнийг Архивын ерөнхий газраас баталсан жишиг үнээр тогтооно. |
| - | Нэг аймаг | - |
| 2. | Тухайн жилийн газрын нэгдмэл сангийн тайлан, кадастрын мэдээллийн сангийн тоон байр зүйн зургийг цуглуулах | - | Нэг сум | - |
| - | Нэг аймаг | - |
| 3. | Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн хилийн цэсийг тогтоосон шийдвэр, холбогдох баримт бичгийг цуглуулах | - | Баримт бичиг/хоног | - |
| 4. | Газар ашиглалтын бүтэц, байршил бүхий газрын нэгдмэл сангийн үндсэн болон дэд ангиллын суурь зургийг тоон байдлаар цуглуулах | - | Нэг аймаг | - |
| 5. | Хөдөө аж ахуйн газар, түүний дотор тариалан, хадлангийн газрын нэгж талбарын байршил бүхий байр зүйн тоон зургийг цуглуулах | - | Нэг сум | - |
| - | Нэг аймаг | - |
| 6. | Зохих масштабын нарийвчлалын шаардлага хангасан агаар, сансрын хиймэл дагуулын зургийг цуглуулж, түүнд боловсруулалт хийх | Зах зээлийн ханшаар үнийг тогтооно. |
| B) Ажлын зураг бэлтгэх |
| 7. | Бэлчээрийн болон зам, шугам сүлжээ, ой, усны сан бүхий газар болон тэдгээртэй ижил масштабаар төлөвлөлт хийгдэх засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн байр зүйн зургийг тухайн жилийн газрын нэгдмэл сангийн мэдээлэл бүхий байр зүйн зурагтай давхцуулан нэгтгэж бэлтгэх  | I | дм.кв | 77 | 7298 |
| II | дм.кв | 71 | 8755 |
| III | дм.кв | 61 | 10212 |
| 8. | Хот, тосгон, бусад суурины газар болон түүнтэй ижил масштабаар төлөвлөлт хийх бусад ангиллын газрын байр зүйн зургийг газрын мэдээллийн сангийн зурагтай давхцуулан нэгтгэж бэлтгэх  | I | дм.кв | 296 | 7298 |
| II | дм.кв | 355 | 8755 |
| III | дм.кв | 414 | 10212 |
| 9. | Тариалан, хадлангийн газрын байр зүйн зургийг газрын мэдээллийн сангийн зурагтай давхцуулан нэгтгэж бэлтгэх | I | дм.кв | 14.8 | 7298 |
| II | дм.кв | 17.7 | 8755 |
| III | дм.кв | 20.9 | 10212 |
| 1.1.2. Нийгэм, эдийн засгийн чиглэлээр мэдээлэл цуглуулж, боловсруулалт хийх |
| A) Мэдээлэл цуглуулах |
| 10. | Нийгэм, эдийн засгийн чиглэлийн судалгааны ажлын тайлан, холбогдох мэдээллийг цуглуулах | - | Нэг сум |  - | 30000 |
| - | Нэг аймаг |  - | 500000 |
| 11. | Улс, бүс нутгийн болон аймаг, нийслэлийн хөгжлийн чиг хандлага, салбарын хөгжлийг тодорхойлсон бодлогын баримт бичиг, холбогдох мэдээллийг цуглуулах | - | Нэг сум |  - | 30000 |
| - | Нэг аймаг |  - | 500000 |
| 12. | Газрын нэгдмэл сангийн үндсэн болон дэлгэрэнгүй ангиллын тооллого, газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны тайлангийн тоон болон зурган мэдээллийг цуглуулах | - | Нэг сум |  - | 30000 |
| - | Нэг аймаг |  - | 500000 |
| B) Мэдээлэл боловсруулах |
| 13. | Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд  шинжилгээ, үнэлгээ хийх | - | Хүн/өдөр |  - | 386725 |
| 14. | Газрын нэгдмэл сангийн ангилал, газар ашиглалтын зориулалтаас шалтгаалан нийгэм, эдийн засаг, экологид үзүүлэх нөлөөлөл, үр ашиг, нөхцөл байдалд шинжилгээ, үнэлгээ хийж, дүгнэлт гаргах | - | Хүн/өдөр |  - | 386725 |
| 15. | Хүн ам зүй, нутагшилт суурьшил, шилжилт хөдөлгөөн болон хүний хөгжлийн индекс, боловсролын түвшин, ажлын байрны хангамж, өрхийн бүртгэл, мэдээлэлд шинжилгээ, үнэлгээ хийж, дүгнэлт гаргах | - | Хүн/өдөр |  - | 386725 |
| 16. | Тухайн нутаг дэвсгэрийн гамшгийн эрсдэлийн судалгаа, мэдээллийг холбогдох мэдээллийн сангаас цуглуулж, үнэлгээ хийх | - | Хүн/өдөр |  - | 386725 |
| 17. | Газар, байгалийн нөөц ашигласны татвар, төлбөрийн ногдуулалт, төсвийн орлого төвлөрүүлсэн байдалд шинжилгээ, үнэлгээ хийж, дүгнэлт гаргах | - | Хүн/өдөр |  - | 386725 |
| 18. | Нийгэм, эдийн засгийн чиглэлээр хийгдсэн судалгаа мэдээлэл, үнэлгээ, дүгнэлтэд үндэслэн нөхцөл байдлын шинжилгээ хийж, газар ашиглах эрэлт хэрэгцээний төсөөлөл, тооцоог боловсруулах | - | Хүн/өдөр |  - | 386725 |
| 1.1.3. Байгаль-нутаг дэвсгэрийн нөхцөл, нөөцийн судалгааны мэдээлэл цуглуулж, боловсруулалт хийх |
| A) Мэдээлэл цуглуулах |
| 19. | Хүрээлэн буй орчны судалгаа мэдээлэл, газрын төлөв байдал, чанарын тайлан, мэдээллийн тоон болон зурган мэдээллийг цуглуулах | - | Нэг сум |  - | 30000 |
| - | Нэг аймаг |  - | 500000 |
| 20. | Геологи, уул уурхай, эрдэс баялаг, түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын талаарх судалгааны тоон болон зурган мэдээллийг цуглуулах | - | 1 хуудас баримт |  - | 1000 |
| - | 1х1.5 м хэмжээтэй зураг |  - | 4000 |
| 21. | Инженер-геологийн нөхцөл, мужлал, бүсийн судалгааны тоон болон зурган мэдээллийг цуглуулах | - | 1 хуудас баримт |  - | 1000 |
| - | 1х1.5 м хэмжээтэй зураг |  - | 4000 |
| 22.  | Газар хөдлөлт, чичирхийллийн судалгааны тоон болон зурган мэдээллийг цуглуулах | - | 1 хуудас баримт |  - | 1000 |
| - | 1х1.5 м хэмжээтэй зураг |  - | 4000 |
| 23. | Усны нөөц, усны сав газрын ашиглалт, хамгаалалт болон усны хайгуул, судалгааны мэдээллийг цуглуулах | - | 5-15 хоног |  - | 40000-1200000 |
| 24. | Байгалийн дурсгалт болон түүх, соёлын үнэт цогцолбор, хөшөө дурсгал, археологийн болон палеонтологийн олдвор бүхий газрын судалгаа, мэдээллийг цуглуулах | - | 1 хуудас баримт |  - | 1000 |
| - | 1х1.5 м хэмжээтэй зураг |  - | 4000 |
| 25. | Газрын экологийн ангиллын бүс нутгийн судалгаа, үнэлгээний тайлан, мэдээллийг цуглуулах | - | Нэг сум |  - | 30000 |
| - | Нэг аймаг |  - | 500000 |
| 26. | Шаардлагатай тохиолдолд цуглуулсан тоон мэдээллийн том масштабын байр зүйн зургийг жижиг масштабт шилжүүлэх | I | Дм.кв | 15 | 7174 |
| II | Дм.кв | 14.8 | 7650 |
| III | Дм.кв | 12.7 | 8294 |
| 27. | Шаардлагатай тохиолдолд цуглуулсан тоон мэдээллийн жижиг масштабын байр зүйн зургийг хэрэгцээт масштабт шилжүүлэх | - | Хэмжилт хийж, ажлын тоо, хэмжээг тодорхойлон зургийн үнийг геодези, зураг зүйн ажлын жишиг үнээр тогтооно. |
| В) Мэдээлэл боловсруулах |
|  28. | Энэ хавсралтын 17-26 дугаарт заасан мэдээлэл, судалгаагаар тогтоосон өгөгдлүүдийг нэгтгэж, байгаль-нутаг дэвсгэрийн цогцолбор нөхцөл, газар ашиглалтын  тохиромжтой байдлын үнэлгээ, бүсчлэлийн зургийг  боловсруулах | I | дм.кв | 68 | 52030 |
| II | дм.кв | 58 | 44604 |
| III | дм.кв | 48 | 37178 |
| 29. | Газар ашиглалтын тохиромжтой байдлын үнэлгээний  бүсчлэлийн  зургийг төлөвлөлтийн ажлын зурагтай давхцуулан газрын эрэлт хэрэгцээний төсөөлөлтэй уялдуулан бүсчлэн зураглах, төлөвлөгөөний схемийг урьдчилсан байдлаар боловсруулж хээрийн тодруулалтын үе шатны ажлын төлөвлөгөө боловсруулах, хэлэлцүүлэгт бэлтгэх  | I | дм.кв | 308 | 8865 |
| II | дм.кв | 264 | 10636 |
| III | дм.кв | 220 | 12407 |
| 1.2. Хээрийн судалгааны ажил |
| 1.2.1. Хээрийн тодруулалт хийх |
| 30. | Хот, тосгон бусад суурины газрын бүсчлэл, ашиглалтын зориулалт, инженер-геологийн нөхцөл, хөрөнгө оруулалтын байдлыг газар дээр нь тодотгон хэмжилт хийж, бүсчлэлийн хил заагт өөрчлөлт оруулах санал боловсруулах (масштаб 1:1000,1:2000) | I | га | 20.6 | 1681 |
| II | га | 17.4 | 1939 |
| III |  га | 15.3 | 2139 |
| II |  га | 24.8 | 1362 |
| III |  га | 18.4 | 1768 |
| 31. | Бүсчлэлийн хилийн заагт орох өөрчлөлтийн эргэлтийн цэгийн хэмжилт хийх |  - | цэг | 15 | 38675 |
| 32. | Хөдөө аж ахуй, ой, усны сан, зам шугам сүлжээ, тусгай хэрэгцээний газрын газар ашиглалт, хамгаалалтын бүсчлэл, газрын төлөв байдал, чанар, хөрөнгө оруулалтын байдлыг газар дээр нь тодотгон хэмжилт хийж, бүсчлэлийн хил заагт өөрчлөлт оруулах санал боловсруулах | I | 100 га | 287500 | 354 |
| II | 100 га | 186000 | 530 |
| III | 100 га | 129200 | 749 |
| - | цэг | 15 | 38675 |
| 33. | Хээрийн тодруулалтын ажлын томилолтын зардал |   | Сангийн сайдын баталсан жишиг үнийг мөрдөнө. |
| 34. | Газар ашиглалтын зориулалтын бүсийн хилийн заагт орох өөрчлөлт, төлөвлөж буй төсөл, арга хэмжээний мэдээллийг оролцогч талуудад танилцуулж, хэлэлцүүлэн тулгамдсан асуудлыг тодорхойлох | - | Хүн/өдөр  | - | 386725 |
| 1.3. Санал боловсруулах ажил |
| 1.3.1. Салбар хоорондын газар ашиглалтын схем боловсруулах |
| 35. | Бэлтгэл үе шатанд урьдчилан боловсруулсан төлөвлөгөөний ажлын зургийг хээрийн тодруулалтын ажлын (attribute) мэдээлэлтэй нэгтгэн үнэлгээ хийж,  салбар хоорондын газар ашиглалтын зориулалтын бүсчлэлийг тогтоож зураглах | - | Хүн/өдөр | - | 386725 |
| I | 100 га | 308 | 8865 |
| II | 100 га | 264 | 10636 |
| III | 100 га | 220 | 12407 |
| 36. | Нийгэм, эдийн засгийн судалгаа, үнэлгээ, хөгжлийн зорилтыг үндэслэн, бүс нутаг, салбар хоорондын эдийн засгийн төрөл, уялдаа холбоо, нутаг дэвсгэр-эдийн засгийн кластерын тогтолцооны схемийг боловсруулах | - | Хүн/өдөр | - | 386725 |
| 1.3.2. Хөдөө аж ахуйн газрын ашиглалт, хамгаалалтын төлөвлөлт |
| 1.3.2.1. Тариалангийн газрын ашиглалт, хамгаалалтын төлөвлөлт |
| 37. | Газар тариалангийн бүсийн газрын мэдээллүүдийн зургийг ажлын зурагтай  давхцуулан нэгтгэж, тохиромжтой газрын үнэлгээг тогтоож, агроэкологи, ургамлын аж ахуй, газар тариалангийн зориулалтын бүсчлэлийн зургийг   боловсруулах | - | дм.кв | 58 | 44604 |
| - | Хүн/өдөр | - | 386725 |
| 38. | Тариалангийн газрын ашиглалтад тавигдах үндсэн болон тусгай шаардлага, хязгаарлалтын хэм хэмжээг үндэслэн тариалангийн газрыг элэгдэл, эвдрэлээс хамгаалах, сайжруулах  экологийн төслийн схем, тооцооллыг  боловсруулах  | - | дм.кв | 58 | 10636 |
| - | Хүн/өдөр | - | 386725 |
| 39. | Газар тариалангийн бүсэд хэрэгжих ургамлын аж ахуйн төрөлжилт, эрчимжилт, бизнес-эдийн засгийн төслүүдийн схем, тооцооллыг  боловсруулах  | - | дм.кв | 58 | 10636 |
| - | Хүн/өдөр | - | 386725 |
| 40. | Газар тариалангийн бүсэд суурин аж ахуй, бизнес эрхлэх, тогтвортой амьдрах орчинг бүрдүүлэх газрын байршил, хэмжээг тодорхойлсон нийгмийн төслийн  схем, тооцооллыг боловсруулaх | - | дм.кв | 58 | 10636 |
| - | Хүн/өдөр | - | 386725 |
| 1.3.2.2. Бэлчээрийн газрын ашиглалт, хамгаалалтын төлөвлөлт |
| 41. | Ажлын зураг, мэдээлэлд үндэслэн бэлчээрийн газар болон бэлчээрт ашиглагдаж буй бусад ангиллын газрын тохиромжтой байдлын үнэлгээ, бүсчлэл, улирлын хуваарийн зургийг боловсруулах | - | дм.кв | 58 | 44604 |
| - | Хүн/өдөр | - | 386725 |
| 42. | Бэлчээрт ашиглагдаж буй нийт  газрын  ашиглалтад тавигдах үндсэн болон тусгай шаардлага, хязгаарлалтыг үндэслэн ашиглалтаас чөлөөлж нөхөн сэргээх, сайжруулах,  өвөрмөц тогтоц, экосистемийг хамгаалалтад авах экологийн төслийн схем, тооцооллыг боловсруулах | - | дм.кв | 580 | 10636 |
| - | Хүн/өдөр | - | 386725 |
| 43. | Бэлчээрийн газар, бэлчээрт ашиглагдаж буй бусад ангиллын газарт  хэрэгжих бэлчээр усжуулах, таримал бэлчээр байгуулах, дэд бүтцийг сайжруулах бизнес-эдийн засгийн төслийн схем, тооцооллыг боловсруулах   | - | дм.кв | 580 | 10636 |
| - | Хүн/өдөр | - | 386725 |
| 44. | Бэлчээрийн болон суурин мал, амьтны аж ахуй эрхлэх газрын байршил, хэмжээг тодорхойлсон нийгмийн төслийн  схем, тооцооллыг боловсруулах | - | Дм.кв | 580 | 10636 |
| - | Хүн/өдөр | - | 386725 |
| 1.3.2.3. Хадлангийн газрын ашиглалт, хамгаалалтын төлөвлөлт |
| 45. | Газрын тохиромжтой байдлын зураг, хээрийн тодруулалтын үр дүн, хадлангийн газрын мэдээллүүдийг ашиглан тохиромжтой байдлын үнэлгээ, ангилал, ашиглалт, хамгаалалтын  бүсчлэлийн зургийг  боловсруулах | - | дм.кв | 58 | 44604 |
| 46. | Хадлангийн газрын ашиглалтад тавигдах үндсэн болон тусгай шаардлага, хязгаарлалт, хадлангийн хүрэлцээ, хадлангийн газрын ургац, ашиглалтаас чөлөөлөх, услах, бордох, хашиж хамгаалах, үндсэн  сайжруулалт хийх төслийн схем, тооцооллыг боловсруулах   | - | дм.кв | 58 | 10636 |
| - | Хүн/өдөр | - | 386725 |
| 1.3.3. Хот, тосгон, бусад суурины газар ашиглалт, хамгаалалтын  төлөвлөлт |
|  47. | Ажлын зураг, мэдээлэлд үндэслэн газрын инженер-геологийн нөхцөл, төлөв байдал, чанарт хийсэн үнэлгээ, дүгнэлтийн дагуу хот, тосгон, бусад суурины газрын тохиромжтой байдлын үнэлгээ, газар ашиглалтын зориулалтын бүсчлэлийн зургийг  боловсруулах | - | дм.кв | 111 | 10636 |
| - | Хүн/өдөр | - | 386725 |
|  48. | Хот, тосгон, бусад суурины газрын  ашиглалтад тавигдах үндсэн болон тусгай шаардлага, хязгаарлалтыг үндэслэн газар ашиглалтын зориулалтын бүсэд хэрэгжих  газрыг шинэчлэн зохион байгуулах нийгэм, эдийн засаг,  экологийн схем, тооцооллыг боловсруулах  | - | дм.кв | 1110 | 5318 |
| - | Хүн/өдөр | - | 386725 |
|  49. | Ашигт малтмал, уул уурхайн олборлолт явуулсан газрын газар ашиглалт, нөхөн сэргээлт дүйцүүлэн хамгаалалтын  төслийн схем, тооцооллыг боловсруулах | - | дм.кв | 111 | 44604 |
| - | Хүн/өдөр | - | 386725 |
| 50. | Хот, тосгон, бусад суурины газрын газар ашиглалтын бүсчлэл, хил заагт өөрчлөлт оруулах, шинэ суурьшил үүсгэх, нөөцөд газар авах асуудлыг тооцсон төслийн схем, тооцооллыг боловсруулах | - | дм.кв | 1110 | 5318 |
| - | Хүн/өдөр | - | 386725 |
| 1.3.4. Зам, шугам сүлжээний газрын  ашиглалт, хамгаалалтын  төлөвлөлт |
|  51. | Зам, шугам сүлжээний хэрэгцээт болон тохиромжтой байдлын үнэлгээ,  бүсчлэлийг тогтоож, зам, шугам сүлжээний газар ашиглалтын нэгдсэн сүлжээний зургийг боловсруулах | - | дм.кв  | 58 | 44604 |
| - | Хүн/өдөр | - | 386725 |
|  52. | Авто замын сүлжээний газрын  ашиглалт, төлөвлөлтөд  тавигдах үндсэн болон тусгай шаардлага, хязгаарлалтыг үндэслэн  авто замын сүлжээний байршил, газар ашиглалт, хамгаалалт,  хөгжлийн  төслийн схем, тооцооллыг  боловсруулах  | - | дм.кв | 580 | 10636 |
| - | Хүн/өдөр | - | 386725 |
|  53. | Төмөр замын сүлжээний газрын  ашиглалт, төлөвлөлтөд  тавигдах үндсэн болон тусгай шаардлага, хязгаарлалтыг үндэслэн төмөр замын сүлжээний байршил, газар ашиглалт, хамгаалалт, хөгжлийн төслийн схем, тооцооллыг боловсруулах | - | дм.кв | 580 | 10636 |
| - | Хүн/өдөр | - | 386725 |
| 54. | Нисэх буудлын аэродром орчмын аюулгүйн бүсийн газар, түүнд тавигдах үндсэн болон тусгай шаардлага, хязгаарлалтыг үндэслэн нисэх буудал, аэродромыг байршуулах газар, ашиглалт, хамгаалалт, хөгжлийн төслийн схем, тооцооллыг  боловсруулах | - | дм.кв | 580 | 44604 |
| - | Хүн/өдөр | - | 386725 |
| 55. | Эрчим хүчний шугам сүлжээний газрын  ашиглалт, төлөвлөлтөд  тавигдах үндсэн болон тусгай шаардлага, хязгаарлалтыг үндэслэн эрчим хүчний шугам сүлжээг байршуулах газрын байршил, ашиглалт, хамгаалалт,  хөгжлийн төслийн схем, тооцооллыг  боловсруулах  | - | дм.кв | 580 | 44604 |
| - | Хүн/өдөр | - | 386725 |
| 56. | Харилцаа холбоо, мэдээллийн шугам сүлжээний газрын  ашиглалт, төлөвлөлтөд  тавигдах үндсэн болон тусгай шаардлага, хязгаарлалтыг үндэслэн харилцаа холбоо, мэдээллийн шугам сүлжээг байршуулах газрын байршил,  ашиглалт, хамгаалалт,  хөгжлийн  төслийн схем, тооцооллыг боловсруулах  | - | дм.кв | 580 | 44604 |
| - | Хүн/өдөр | - | 386725 |
| 57. | Дамжуулах хоолойн газрын ашиглалт, төлөвлөлтөд тавигдах үндсэн болон тусгай шаардлага, хязгаарлалтыг үндэслэн дамжуулах хоолойн газар ашиглалт, хамгаалалт, хөгжлийн төслийн схем, тооцооллыг боловсруулах  | - | дм.кв | 580 | 44604 |
| - | Хүн/өдөр | - | 386725 |
| 1.3.5. Ойн сан бүхий газрын газар ашиглалт, хамгаалалтын төлөвлөлт |
| 58. | Ойн судалгаа, ой зохион байгуулалтын мэдээллүүдийг давхцуулан нэгтгэж, ойн хэв шинж, ландшафт, ойн экологи-эдийн засгийн бүсчлэлийг тогтоож, ойн сангийн газрын тохиромжтой байдлын үнэлгээ, бүсчлэлийн зургийг боловсруулах | - | дм.кв | 58 | 44604 |
| - | Хүн/өдөр | - | 386725 |
| 59. | Ойн сангийн газар ашиглалт, хамгаалалтад тавигдах үндсэн болон тусгай шаардлага, хязгаарлалтыг үндэслэн ойн сангийн газарт хэрэгжих экологийн төслийн схем, тооцооллыг боловсруулах | - | дм.кв | 580 | 10636 |
| - | Хүн/өдөр | - | 386725 |
| 60. | Ойн сангийн газарт хэрэгжих ой, ан агнуурын аж ахуй хөгжүүлэх, ойн дагалт баялаг ашиглах бизнес-эдийн засгийн төслүүдийн схем, тооцооллыг боловсруулах  | - | дм.кв | 580 | 10636 |
| - | Хүн/өдөр | - | 386725 |
| 61. | Ойн сангийн газарт иргэд суурьших, бизнес эрхлэх, тогтвортой амьдрах газрын байршил, хэмжээг тодорхойлсон нийгмийн төслийн схем, тооцооллыг боловсруулах | - | дм.кв | 580 | 10636 |
| - | Хүн/өдөр | - | 386725 |
| 1.3.6. Усны сан бүхий газрын газар ашиглалт, хамгаалалтын төлөвлөлт |
| 62. | Усны сангийн газрын ашиглалт, хамгаалалтад тавигдах үндсэн болон тусгай шаардлага, хязгаарлалтыг үндэслэн усны нөөцийн ашиглалт, хамгаалалтын бүсэд  хэрэгжих экологийн төслийн схем, тооцооллыг боловсруулах  | - | дм.кв | 58 | 44604 |
| - | Хүн-өдөр | - | 386725 |
| 63. | Усны сангийн газарт эрхлэх загасны аж ахуй, загасчлал, усан аялал, тээвэр хөгжүүлэх, усан цахилгаан станц, усны барилга байгууламж барих газрын бизнес-эдийн засгийн төслийн схем, тооцооллыг боловсруулах  | - | дм.кв | 58 | 44604 |
| - | Хүн/өдөр | - | 386725 |
| 1.3.7. Улсын тусгай хэрэгцээний газрын ашиглалт, хамгаалалтын  төлөвлөлт |
| 64. | Газрын экологийн ангилалд үндэслэн хамгаалалтад шинээр авах, одоо байгаа тусгай хамгаалалттай газрын хил заагийг шинэчлэх, өөрчлөх, дотоод бүсчлэлийн хил заагийг тогтоох экологийн төслийн схем, тооцооллыг боловсруулах   | - | дм.кв | 58 | 10636 |
| - | Хүн/өдөр | - | 386725 |
| 65. | Тусгай хамгаалалттай газар нутагт зөвшөөрөгдсөн  аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх газрын хил заагийг тогтоох, ашиглалт, хамгаалалтад тавигдах үндсэн болон тусгай шаардлага, хязгаарлалтыг үндэслэн аялал жуулчлал болон тусгай хамгаалалттай газар нутгийг  хөгжүүлэх  төслийн схем боловсруулах  | - | дм.кв | 58 | 10636 |
| - | Хүн/өдөр | - | 386725 |
| 66. | Хилийн зурвас газарт зөвшөөрөгдсөн аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх газрын хил заагийг тогтоох, ашиглалт, хамгаалалтад тавигдах үндсэн болон тусгай шаардлага, хязгаарлалтыг үндэслэн хилийн зурвас  газрын газар ашиглалтын  төслийн схем, тооцооллыг боловсруулах  | - | дм.кв | 58 | 10636 |
| - | Хүн/өдөр | - | 386725 |
| 67. | Чөлөөт бүсийн газрын ашиглалт, хамгаалалтад тавигдах үндсэн болон тусгай шаардлага, хязгаарлалтыг үндэслэн   газар ашиглалтын зориулалт, үүргийн бүс, дэд бүсчлэл тогтоож газар ашиглалтын төслийн схем, тооцооллыг боловсруулах. | - | дм.кв | 58 | 10636 |
| - | Хүн/өдөр | - | 386725 |
| 1.4. Шийдвэр гаргуулах |
| 1.4.1. Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний нэгдсэн зураг, баримт бичгийг боловсруулах, шийдвэр гаргуулах |
| 68. | Газрын нэгдмэл сангийн ангилал, ашиглалтын зориулалтаар боловсруулсан төлөвлөгөөний төрөлжсөн зургуудыг нэгтгэж, газар зохион байгуулалтын ерөнхий  төлөвлөгөөний  нэгдсэн зураг гаргах, алдааг шалгах, орон зайн дэд бүтцийн мэдээллийн технологийн стандартад нийцүүлэн засварлах  | I | дм.кв  | 68 | 8865 |
| II | 58 | 10636 |
| III | 48 | 12407 |
|  69.  | Газрын нэгдмэл сангийн ангилал, ашиглалтын зориулалт, салбар хоорондын газар ашиглалтын  бүсчлэлийг үндэслэн нэг ангиллаас нөгөө ангилалд шилжих газрын байршил, хэмжээг тусгасан газрын нэгдмэл сангийн байр зүйн зургийг боловсруулах | I | дм.кв  | 68 | 3928 |
| II | 58 | 4713 |
| III | 48 | 5498 |
| - | Хүн/өдөр | - | 386725 |
| 70. | Газрын нэгдмэл сангийн  ашиглалт,  салбаруудын хөгжлийн төлөвлөлтийн нэгдсэн байр зүйн зургийг холбогдох тайлбар, хүснэгт, танилцуулгын хамт эрэмбэлэн нэгтгэж, шийдвэрийн төсөл боловсруулах | - | Хүн/өдөр | - | 386725 |
| 71. | Газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг хэлэлцүүлэх, шийдвэр гаргуулах | Сангийн сайдын баталсан жишиг үнийг мөрдөнө. |
| 72. | Хэлэлцүүлгээс гарсан санал, зөвлөмжийг тусгаж, газар зохион байгуулалтын ерөнхий  төлөвлөгөөний  материалыг хэвлэлтэд бэлтгэх | - | Хүн/өдөр  | - | 386725 |
| 1.4.2. Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний материалыг хэвлэх, хүлээлгэн өгөх |
| 73. | Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний нэгдсэн болон сэдэвчилсэн зургуудыг хэвлэх | - | Кв.м | 43 | 15598 |
| 74. | Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний зурагт хамгаалалтын хальсан хуулга наах (талбай 100 кв.м хүртэл) | - | Кв.м | 1200 | 4530 |
| 75. | Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний зурагт хамгаалалтын хальсан хуулга наах (талбай 500 кв.м хүртэл) | - | Кв.м | 1050 | 9198 |
| 76. | Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний зурагт хамгаалалтын хальсан хуулга наах (талбай 1000 кв.м хүртэл) | - | Кв.м | 850 | 10961 |
| 77. | Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний зурагт хамгаалалтын хальсан хуулга наах (талбай 1500 кв.м хүртэл) | - | Кв.м  | 700 | 12741 |
| 78. | Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний тайланг хянаж, хэвлэх | - | хуудас | 75 | 300 |
| 79. | Газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөний материалыг захиалагчид хүлээлгэн өгөх | Шуудангийн илгээмжийн тарифыг мөрдөнө.  |
| **Хоёр. ГАЗРЫН КАДАСТРЫН АЖЛЫН ҮНЭЛГЭЭ** |
| 2.1. Нэгж талбарт кадастр хийх |
| 2.1.1. Нэгж талбарын талаарх мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, хэмжилт хийх |
| 1. | Тухайн нэгж талбарын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн тоон байр зүйн  зургийг цуглуулах | - | Нэг сум | - | Архивын ерөнхий газраас баталсан жишиг үнийг мөрдөнө. |
| - | Нэг аймаг | - |
| 2. | Нэгж талбарын цаг уур, уур амьсгалын эх мэдээ (цаг хоногоор) | - | Нэг салбар нэг элемент | - | 50 |
| 3. | Нэгж талбарын цаг уур, уур амьсгалын эх мэдээ (арав хоног, сарын дүн, дундаж) | - | Нэг салбар нэг элемент | - | 200 |
| 4. | Нэгж талбарын цаг уур, уур амьсгалын эх мэдээ (жилийн дүн, дундаж) | - | Нэг салбар нэг элемент | - | 2000 |
| 5. | Газар хөдлөлт, чичирхийллийн муж, бүс, дэд бүсийн нэгж талбарын үнэлгээний үзүүлэлтийн мэдээлэл  цуглуулах* Нэгж талбарын геоморфологи, гадаргын шинж чанар, налуулаг, зүг зовхисын үзүүлэлт;
* Нэгж талбарын гадаргын болон гүний усны  үзүүлэлт;
* Нэгж талбарын хөрс, ул хөрсний  шинж  чанарын үзүүлэлт;
* Нэгж талбарын цэвдэгшилт, хөрсний хотойлт, овойлтын байдлын үнэлгээний үзүүлэлт.
 | - | 1 хуудас баримт | - | 1000 |
| - | 1х1.5 м хэмжээтэй зураг | - | 4000 |
| 6. | Нэгж талбарын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа, тохиромжтой байдлын  мэдээлэл цуглуулах | - | Нэг сум | - | 30000 |
| Нэгж талбар доторх үл хөдлөх эд хөрөнгө, объектын  болон орчны газрын хөрөнгө оруулалтын байдлын мэдээлэл цуглуулах |
| Нэгж талбарын суурь үнэ, кадастрын зургийн үнэ, дуудлага худалдааны үнийн мэдээллийг тус тус цуглуулах |
| 7. | Нэгж талбарын зам, шугам, сүлжээ, инженерийн байгууламжийн мэдээллийг цуглуулах | - | - | - | 30000 |
| 8. | Газрын төлөв байдал, чанар, инженер-геологийн мэдээллийг цуглуулах (Судалгааны мэдээлэл байхгүй тохиолдолд газрын төлөв байдал, чанар, инженер-геологийн судалгаа хийх) | Захиалагч, гүйцэтгэгч харилцан тохиролцож үнийг тогтооно. |
| 9. | Нэгж талбарын эргэлтийн цэг, хилийн заагийн солбицол, талбайн хэмжээг газар дээр нь тогтоох, экспликаци гаргах, зэргэлдээ газрын холбогдох этгээдтэй зөвшилцөж акт үйлдэж, хэмжилтийн ажлын боловсруулалт хийх | - | цэг | 15 | 38675 |
| 10. | Нэгж талбарын хил заагт эргэлтийн цэгийн тэмдэгт суулгах | Ажлын тоо, хэмжээг тодорхойлж, холбогдох үнээр тооцно. |
| 11. | Инженерийн шугам сүлжээний кадастрын зураглал хийх |  Геодези, зураг зүйн ажлын жишиг үнээр тооцно. |
| 12. | Кадастрын судалгааны мэдээллийг боловсруулах | - | дм.кв | 111 | 44604 |
| 13. | Кадастрын зураглалыг хянаж, нэгж талбарын хувийн хэргийг бүрдүүлэх, газрын мэдээллийн санд оруулах, захиалагчид хүлээлгэн өгөх | - | Хүн/өдөр | - | 386725 |
| 14. | Газрын улсын бүртгэлийн мэдээллийг кадастрын зурагтай холбож газрын кадастрын мэдээллийн санд оруулах | - | Нэгж талбар | - | 2860 |
| 15. | Нэгж талбарын хувийн хэргийг шинээр үүсгэж, баталгаажуулах | - | Нэгж талбар | - | 8430 |
| 16. | Зурган мэдээллээр үйлчлэх | - | Нэгж талбар | - | 2500 |
| 2.2. Газрын нэгдмэл сангийн тооллого хийх |
| 2.2.1. Бэлтгэл үе шатны ажил |
| 2.2.1.1. Газрын нэгдмэл сангийн тооллогын ажлын зураг бэлтгэх |
| 17. | Тухайн засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгжийн хилийн цэс бүхий байр зүйн  зургийг тоон хэлбэрээр цуглуулах | - | Нэг сум | - | Архивын ерөнхий газрын даргын 2015 оны А/169 тоот тушаалыг мөрдөнө. |
| - | Нэг аймаг | - |
| 18. | Тухайн жилийн газрын нэгдмэл сангийн тайлан, кадастрын жижүүрийн зургийг тоон хэлбэрээр цуглуулах | - | Нэг сум | - |
| - | Нэг аймаг | - |
| 19. | Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн хилийн цэсийг тогтоосон шийдвэр, холбогдох баримт бичгийг цуглуулах | - | Баримт бичиг/хоног | - |
| 20. | Агаар, сансрын хиймэл дагуулын зургийг цуглуулж, түүнд боловсруулалт хийх | Зах зээлийн ханшаар үнийг тогтооно. |
| 21. | Хот, тосгон, бусад суурины газар, ижил масштабаар тооллого хийх бусад ангиллын газрын байршил бүхий газрын байр зүйн  зургийг тоон хэлбэрээр авах | - | Нэг сум | - | 30 000 |
|  22. | Тариалан, хадлангийн газрын нэгж талбарын байршил бүхий газрын байр зүйн  зургийг тоон хэлбэрээр авах | - | Нэг аймаг | - | 500 000 |
| - | Нэг сум | - | 30 000 |
| - | Нэг аймаг | - | 500 000 |
| 23. | Тухайн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн байр зүйн зурагтай тухайн жилийн газрын нэгдмэл сангийн мэдээллийн сангийн зургийг давхцуулан нэгтгэж, тооллогын ажлын зураг бэлтгэх (бэлчээр, ой, усны сангийн газар, ижил масштабаар тооллого хийх  бусад ангиллын газар) | - | Дм.кв | 3.7 | 4670 |
| - | Дм.кв | 3.2 | 6671 |
| - | Дм.кв | 2.7 | 8672 |
| 24. | Хот, тосгон, бусад суурины газар, түүнтэй ижил масштабаар тооллого хийх бусад ангиллын газрын байршил бүхий газрын байр зүйн  зурагт кадастрын жижүүрийн зургийг давхцуулан нэгтгэж, тухайн ангиллын тооллогын ажлын зургийг бэлтгэх  | - | Дм.кв | 3.4 | 2351 |
| - | Дм.кв | 2.6 | 3358 |
| - | Дм.кв | 1.8 | 4387 |
| 25. | Тариалан, хадлангийн газрын нэгж талбарын байршил бүхий газрын байр зүйн зургийг кадастрын жижүүрийн зурагтай давхцуулан нэгтгэж тухайн ангиллын тооллогын ажлын зураг  бэлтгэх | - | Дм.кв | 3.5 | 3381 |
| - | Дм.кв | 3.2 | 4830 |
| - | Дм.кв | 2.7 | 6279 |
| 26. | Шаардлагатай тохиолдолд газрын нэгдмэл сангийн том масштабтай байр зүйн зургийг жижиг масштабт шилжүүлэх | I | Дм.кв | 15 | 7174 |
| II | Дм.кв | 14.8 | 7650 |
| III | Дм.кв | 12.7 | 8294 |
| 27. | Шаардлагатай тохиолдолд газрын нэгдмэл сангийн жижиг масштабтай байр зүйн зургийг хэрэгцээт масштабт шилжүүлэх | - | Хэмжилт хийж, ажлын тоо, хэмжээг тодорхойлон зургийн үнийг геодези, зураг зүйн ажлын жишиг үнээр тогтооно. |
| 2.2.1.2 Тариалангийн газрын мэдээлэл цуглуулах, суурин боловсруулалт хийх |
| 28. | Тариалангийн газрын тайлан, бусад объектын кадастрын жижүүрийн зураг, холбогдох  мэдээллийг цуглуулах | - | Нэг сум | - | 30 000 |
| - | Нэг аймаг | - | 500 000 |
| 29. | Газрын гадарга, хэв шинж, (геоморфологи) судалгааны тоон болон  зурган мэдээлэл цуглуулах  | - | Нэг сум | - | 30 000 |
| - | Нэг аймаг | - | 500 000 |
| 30. | Атаршсан газрын ургамалжилтын судалгаа, мэдээллийг цуглуулах | - | Нэг сум | - | 30 000 |
| - | Нэг аймаг | - | 500 000 |
| 31.  | Тариалангийн газрын хөрс, хөрсөн бүрхэвч, хөрсний ангилал, төлөв байдал, чанарын тоон болон зурган мэдээллийг цуглуулах | - | Нэг сум | - | 30 000 |
| - | Нэг аймаг | - | 500 000 |
| 32. | Хөдөө аж ахуйн газрын цаг уур, уур амьсгалын мэдээллийг цуглуулах (жилийн дүн, дундаж) | - | Нэг элемент | - | 2000 |
|  33. | Тариалангийн  газрын тооллогын ажлын зургийг зохих аргачлалын дагуу (atribute) мэдээллээр давхарга үүсгэн  газрын төлөв байдал, чанар, тохиромжтой байдлын  үнэлгээг боловсруулж, тариалангийн газрын тооллогыг урьдчилсан байдлаар гүйцэтгэх | I | Дм.кв | 4.1 | 28444 |
| II | Дм.кв | 3.7 | 31950 |
| III | Дм.кв | 3.2 | 36444 |
| 34. | Агаар, сансрын хиймэл дагуулын зургийг ашиглан кадастрын жижүүрийн  зурагтай тулгаж,  тариалангийн газрын хээрийн тодруулалт хийх, газрын байршил, хэмжээг ажлын зурагт тусгайлан тэмдэглэж хээрийн тодруулалтын ажлын  төлөвлөгөө, замын  маршрут гаргах | I | дм.кв | 280 | 1800 |
| II | дм.кв | 400 | 2000 |
| III | дм.кв | 600 | 2500 |
| 2.2.1.3 Бэлчээрийн газрын мэдээлэл цуглуулах, суурин  боловсруулалт хийх |
| 35. | Бэлчээрийн газрын ерөнхий хил зааг,  дэлгэрэнгүй ангилал, нийтээр дундаа болон хэсгээр, гэрээгээр ашиглах нэгж талбар, улирлын хуваарийн хил зааг, мал, амьтны аж ахуйн үйлдвэрлэлийн зориулалттай барилга, байгууламжийн доорх газар, кадастрын жижүүрийн зураг, хөрөнгө оруулалтын мэдээллийг  цуглуулах   | - | Нэг сум | - | 30 000 |
| - | Нэг аймаг | - | 500 000 |
| 36. | Бэлчээрийн газрын төлөв байдал, чанарын тоон болон зурган  мэдээллийг цуглуулах | - | Нэг сум | - | 30 000 |
| - | Нэг аймаг | - | 500 000 |
| 37. | Хөдөө аж ахуйн газрын цаг уурын мэдээллийг цуглуулах | - | Нэг элемент | - | 5000 |
| 38. | Газрын гадарга, хэв шинж, (геоморфологи) судалгааны тоон болон зурган мэдээллийг цуглуулах  | - | Нэг сум | - | 30 000 |
| - | Нэг аймаг | - | 500 000 |
| 39. | Бэлчээрийн газрын ургамал, ургамалжилтын судалгааны тоон болон зурган  мэдээллийг  цуглуулах | - | Нэг сум | - | 30 000 |
| - | Нэг аймаг | - | 500 000 |
| 40. | Бэлчээрийн газрын хөрс, хөрсөн бүрхэвч, хөрсний ангилал, төлөв байдал, чанарын тоон болон зурган  мэдээллийг цуглуулах | - | Нэг сум | - | 30 000 |
| - | Нэг аймаг | - | 500 000 |
| 41. | Бэлчээрийн  газарт байгаа түүх, соёлын үнэт цогцолбор, хөшөө дурсгал, археологийн болон палеонтологийн олдвор, байгалийн дурсгалт зүйлсийн байршил, хамгаалалтын нэгж талбарын мэдээллийг цуглуулах | - | 1 хуудас баримт | - | 1000 |
| - | Газрын 1 зураг | - | 4 000 |
| 42. | Бэлчээрийн газарт идээшилдэг амьтны төрөл зүйл, тэдгээрийн амьдрах орчны орон зайн болон баянбүрд, хужир мараа бүхий  газрын мэдээлэл цуглуулах | - | Нэг сум | - | 30 000 |
| - | Нэг аймаг | - | 500 000 |
| 43. | Шаардлагатай тохиолдолд цуглуулсан мэдээллийн том масштабын байр зүйн зургийг жижиг масштабт  шилжүүлэх | I | Дм.кв | 15 | 7174 |
| II | Дм.кв | 14.8 | 7650 |
| III | Дм.кв | 12.7 | 8294 |
| 44. | Шаардлагатай тохиолдолд цуглуулсан мэдээллийн жижиг масштабын байр зүйн зургийг хэрэгцээт масштабт шилжүүлэх  | - | Хэмжилт хийж, ажлын тоо, хэмжээг тодорхойлон зургийн үнийг геодези, зураг зүйн ажлын жишиг үнээр тогтооно. |
|  45. | Бэлчээрийн газрын тооллогын ажлын зурагт зохих  аргачлалын дагуу (atribute) мэдээллээр давхарга үүсгэн  газрын төлөв байдал, чанар, тохиромжтой байдлын  үнэлгээг боловсруулж, бэлчээрийн газрын тооллогыг урьдчилсан байдлаар гүйцэтгэх | I | Дм.кв | 4.1 | 28444 |
| II | Дм.кв | 3.7 | 31950 |
| III | Дм.кв | 3.2 | 36444 |
| 46. | Агаар, сансрын хиймэл дагуулын зургийг ашиглан кадастрын жижүүрийн  зурагтай тулгаж  бэлчээрийн газрын хээрийн тодруулалт хийх, газрын байршил, хэмжээг ажлын зурагт тусгайлан тэмдэглэж, хээрийн тодруулалтын ажлын төлөвлөгөө, замын  маршрут гаргах. | I | дм.кв | 280 | 1800 |
| II | дм.кв | 400 | 2000 |
| III | дм.кв | 600 | 2500 |
| 2.2.1.4. Хадлангийн газрын мэдээлэл цуглуулах, суурин боловсруулалт хийх |
| 47. | Хадлангийн  газрын ерөнхий хил зааг,  дэлгэрэнгүй ангилал, нийтээр дундаа болон хэсгээр гэрээгээр ашиглах нэгж талбарын хил зааг, хадлангийн зориулалттай барилга, байгууламжийн кадастрын жижүүрийн зураг, хөрөнгө оруулалтын мэдээллийг цуглуулах   | - | Нэг сум | - | 30 000 |
| - | Нэг аймаг | - | 500 000 |
| 48.  | Хадлангийн газрын төлөв байдал, чанар, ургацын тоон болон зурган  мэдээллийг цуглуулах | - | Нэг сум | - | 30 000 |
| - | Нэг аймаг | - | 500 000 |
| 49. | Хөдөө, аж ахуйн цаг уур, уур амьсгалын мэдээллийг цуглуулах | - | Нэг цифр | - | 50 |
| 50. | Цуглуулсан мэдээллийн том масштабын байр зүйн зургийг жижиг  масштабт шилжүүлэх | I | Дм.кв | 15 | 7174 |
| II | Дм.кв | 14.8 | 7650 |
| III | Дм.кв | 12.7 | 8294 |
| 51. | Цуглуулсан мэдээллийн жижиг масштабын байр зүйн зургийг хэрэгцээт масштабт шилжүүлэх | - | Хэмжилт хийж, ажлын тоо, хэмжээг тодорхойлон зургийн үнийг геодези, зураг зүйн ажлын жишиг үнээр тогтооно. |
|  52. | Хадлангийн газрын тооллогын ажлын зурагт  зохих  аргачлалын дагуу (atribute) мэдээллийн давхарга үүсгэн  газрын төлөв байдал, чанар, тохиромжтой байдлын  үнэлгээг боловсруулж хадлангийн газрын тооллогыг урьдчилсан байдлаар гүйцэтгэх | - | Дм.кв | 4.1 | 28444 |
| - | Дм.кв | 3.7 | 31950 |
| - | Дм.кв | 3.2 | 36444 |
| 53. | Хиймэл дагуулын зургийг ашиглан кадастрын жижүүрийн зурагтай тулгаж, хадлангийн газрын хээрийн тодруулалт хийх газрын байршил, хэмжээг ажлын зурагт тусгайлан тэмдэглэж хээрийн тодруулалтын ажлын  төлөвлөгөө, замын  маршрут гаргах. | I | дм.кв | 280 | 1800 |
| II | дм.кв | 400 | 2000 |
| III | дм.кв | 600 | 2500 |
| 2.2.1.5. Хот, тосгон, бусад суурины газрын мэдээлэл цуглуулах, суурин боловсруулалт хийх |
| 54. | Хот, суурин газрын ерөнхий төлөвлөгөө, барилгажсан газрын төлөвлөлтийн  ерөнхий болон оноосон  хил заагийн талаарх зурган мэдээллийг цуглуулах | - | 1 хуудас баримт | - | 1000 |
| - | Газрын 1 зураг | - | 4 000 |
| 55. | Хот, тосгон, бусад суурины газрын дэлгэрэнгүй ангиллын тайлан, хил зааг,  барилгажсан газар, хөрөнгө оруулалтын байдал, газар дээрх болон доорх барилга, байгууламжийн кадастрын жижүүрийн  зураг, мэдээллийг цуглуулах     | - | Нэг сум/дүүрэг | - | 30 000 |
| - | Нэг аймаг | - | 500 000 |
| 56. | Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны мэдээллийг цуглуулах | - | Нэг сум/дүүрэг | - | 30 000 |
| - | Нэг аймаг | - | 500 000 |
| 57. | Газар ашиглалтын тохиромжтой байдлын үнэлгээний тайлан, мэдээллийг цуглуулах | - | Нэг сум | - | 30 000 |
| - | Нэг аймаг | - | 500 000 |
| 58. | Цаг уур, уур амьсгалын мэдээллийг цуглуулах | - | Нэг сум/дүүрэг | - | 30 000 |
| - | Нэг аймаг | - | 500 000 |
| 59. | Түүх, соёлын үнэт цогцолбор, хөшөө дурсгал, археологийн болон палеонтологийн олдвор бүхий газрын судалгаа, мэдээллийг цуглуулах | - | Нэг сум | - | 30 000 |
| - | Нэг аймаг | - | 500 000 |
| 60. | Газар хөдлөлт, цэвдэгшил, инженер-геологийн нөхцөлийн судалгаа, мэдээллийг цуглуулах | - | 1 хуудас | - | 1000 |
| - | Газрын 1 зураг | - | 4 000 |
| 61. | Газар дээрх болон доорх инженерийн байгууламж болон зам, шугам сүлжээний газрын байршил, талбайн хэмжээний мэдээллийг цуглуулах | - | Нэг сум | - | 30 000 |
| - | Нэг аймаг | - | 500 000 |
|  62. | Нийтийн орон сууцны хороолол, бичил хороолол, гэр хороолол, нийтийн эзэмшлийн газрын  ерөнхий болон оноосон  хил заагийн  зургийг тоон хэлбэрт хөрвүүлэх, газар зүйн холболт хийх | I | дм.кв | 6.1 | 36259 |
| II | 3.9 | 55881 |
| III | 3 | 70923 |
| IY | 1.7 | 120507 |
| Y | 1.8 | 162248 |
|  63. | Хот, тосгон, бусад суурины газрын тооллогын ажлын зурагт  зохих  аргачлалын дагуу (atribute) мэдээллийн давхарга үүсгэн газрын төлөв байдал, чанар, тохиромжтой байдлын  үнэлгээг боловсруулж хот, тосгон, бусад суурины газрын тооллогыг урьдчилсан байдлаар гүйцэтгэх | - | дм.кв | 3.4 | 15628 |
| - | дм.кв | 2.6 | 23326 |
| - | дм.кв | 1.8 | 31024 |
| 64. | Хиймэл дагуулын зургийг кадастрын жижүүрийн зурагтай тулгаж хот, тосгон, бусад суурины газрын хээрийн  тодруулалтын үед хийх газрын байршлыг ажлын зурагт тусгайлан тэмдэглэж, хээрийн ажлын төлөвлөгөө, замын  маршрут гаргах. | I | дм.кв | 280 | 1800 |
| II | дм.кв | 400 | 2000 |
| III | дм.кв | 600 | 2500 |
| 2.2.1.6. Зам, шугам, сүлжээний  газрын мэдээлэл цуглуулах, суурин  боловсруулалт хийх |
| 65. | Зам, шугам сүлжээний газрын дэлгэрэнгүй ангиллын тайлан, зам, шугам сүлжээний зориулалттай барилга, байгууламж, хамгаалалтын бүсийн кадастрын жижүүрийн зураг, хөрөнгө оруулалтын мэдээллийг цуглуулж бэлтгэх    | - | Нэг сум | - | 30 000 |
| - | Нэг аймаг | - | 500 000 |
| 66. | Газар хөдлөлт, цэвдэгшил, инженер-геологийн нөхцөлийн судалгааны мэдээлэл цуглуулах | - | 1 хуудас | - | 1000 |
| - | Газрын 1 зураг | - | 4 000 |
| 67. | Зам, шугам сүлжээний газрын  төлөв байдал, чанарын тоон болон зурган мэдээллийг цуглуулах | - | Нэг сум | - | 30 000 |
| - | Нэг аймаг | - | 500 000 |
| 68. | Зам, шугам сүлжээний газарт байгаа байгаль, түүх соёлын дурсгалт зүйлсийн байршил, хамгаалалтын нэгж талбарын мэдээллийг цуглуулах | - | 1 хуудас | - | 1000 |
| - | Газрын 1 зураг | - | 4 000 |
|  69. | Зам, шугам сүлжээний газрын тооллогын ажлын зурагт зохих аргачлалын дагуу (atribute) мэдээллийн давхарга үүсгэн  газрын төлөв байдал, чанар, тохиромжтой байдлын үнэлгээг боловсруулж зам, шугам сүлжээний газрын тооллогыг урьдчилсан байдлаар гүйцэтгэх | - | Дм.кв | 4.1 | 28444 |
| - | Дм.кв | 3.7 | 31950 |
| - | Дм.кв | 3.2 | 36444 |
| 70. | Хиймэл дагуулын зургийг кадастрын жижүүрийн зурагтай  тулгаж зам, шугам сүлжээний газрын хээрийн тодруулалт хийх газрыг ажлын зурагт тусгайлан тэмдэглэж хээрийн тодруулалтын ажлын төлөвлөгөө, замын  маршрут гаргах | I | дм.кв | 280 | 1800 |
| II | дм.кв | 400 | 2000 |
| III | дм.кв | 600 | 2500 |
| 2.2.1.7. Ойн сан бүхий газрын мэдээлэл цуглуулах, суурин  боловсруулалт хийх |
| 71. | Ойн сангийн газрын дэлгэрэнгүй ангиллын тайлан, ойн аж ахуйн болон бусад  зориулалттай барилга, байгууламжийн кадастрын жижүүрийн зураг, хөрөнгө оруулалтын мэдээллийг цуглуулж бэлтгэх    | - | Нэг сум | - | 30 000 |
| - | Нэг аймаг | - | 500 000 |
| 72. | Ой зохион байгуулалтын тоон болон зурган мэдээллийг цуглуулах | - | Нэг сум | - | 30 000 |
| - | Нэг аймаг | - | 500 000 |
| 73. | Ойн сангийн газарт байгаа байгаль, түүх соёлын дурсгалт зүйлсийн байршил, хамгаалалтын нэгж талбарын мэдээллийг цуглуулах | - | 1 хуудас | - | 1000 |
| - | Газрын 1 зураг | - | 4 000 |
|  74. | Ойн сангийн газрын тооллогын ажлын зургийг ашиглан зохих аргачлалын дагуу (atribute) мэдээллийн давхарга үүсгэн  газрын төлөв байдал, чанар, тохиромжтой байдлын  үнэлгээг боловсруулж ойн сангийн газрын тооллогыг урьдчилсан байдлаар гүйцэтгэх | - | Дм.кв | 4.1 | 28444 |
| - | Дм.кв | 3.7 | 31950 |
| - | Дм.кв | 3.2 | 36444 |
| 75. | Хиймэл дагуулын зургийг ой зохион байгуулалтын  болон кадастрын жижүүрийн зурагтай  тулгаж ойн сангийн газрын хээрийн  тодруулалт хийх газрыг  ажлын зурагт тусгайлан тэмдэглэх, хээрийн тодруулалтын ажлын төлөвлөгөө, замын  маршрут гаргах | I | дм.кв | 280 | 1800 |
| II | дм.кв | 400 | 2000 |
| III | дм.кв | 600 | 2500 |
| 2.2.1.8. Усны сан бүхий газрын мэдээлэл цуглуулах, суурин  боловсруулалт хийх |
| 76. | Усны сангийн газрын дэлгэрэнгүй  ангиллын тайлан, барилга, байгууламжийн  кадастрын жижүүрийн зураг, холбогдох мэдээллийг цуглуулж бэлтгэх    | - | Нэг сум | - | 30 000 |
| - | Нэг аймаг | - | 500 000 |
| 77. | Усны хайгуул судалгааны  тоон болон зурган мэдээллийг цуглуулах | - | 5-15 хоног | - | 400-1200000 |
| 78. | Усны сангийн газрын байгалийн дурсгалт зүйлсийн мэдээллийг цуглуулах | - | 1 хуудас | - | 1000 |
| - | Газрын 1 зураг | - | 4 000 |
|  79. | Усны  сангийн газрын тооллогын ажлын зургийг ашиглан зохих  аргачлалын дагуу (atribute) мэдээллийн давхарга үүсгэн  газрын төлөв байдал, чанар, тохиромжтой байдлын  үнэлгээг боловсруулж усны сангийн газрын тооллогыг урьдчилсан байдлаар гүйцэтгэх | - | Дм.кв | 4.1 | 28444 |
| - | Дм.кв | 3.7 | 31950 |
| - | Дм.кв | 3.2 | 36444 |
| 80. | Хиймэл дагуулын зургийг усны хайгуул судалгаа, кадастрын жижүүрийн зурагтай тулгаж усны сангийн газрын хээрийн  тодруулалт хийх газрыг  ажлын зурагт тусгайлан тэмдэглэх, хээрийн тодруулалтын ажлын төлөвлөгөө, замын  маршрут гаргах | I | дм.кв | 280 | 1800 |
| II | дм.кв | 400 | 2000 |
| III | дм.кв | 600 | 2500 |
| 2.2.1.9. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн газрын мэдээлэл цуглуулах, суурин  боловсруулалт хийх |
| 81. | Тусгай хамгаалалттай газар нутаг, дотоод бүсчлэлийн хил зааг, дэлгэрэнгүй ангиллын тайлан,  барилга, байгууламжийн  кадастрын жижүүрийн зураг, холбогдох мэдээллийг цуглуулж бэлтгэх    | - | Нэг сум | - | 30 000 |
| - | Нэг аймаг | - | 500 000 |
| 82. | Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн судалгааны  тоон болон зурган цахим мэдээллийг цуглуулах | - | 5-15 хоног | - | 400-1200000 |
| 83. | Тусгай хамгаалалттай газар нутагт байгаа түүх соёл, байгалийн дурсгалт зүйлсийн мэдээллийг цуглуулах | - | 1 хуудас | - | 1000 |
| - | Газрын 1 зураг | - | 4 000 |
|  84. | Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн газрын тооллогын ажлын зургийг ашиглан зохих  аргачлалын дагуу (atribute) мэдээллийн давхарга үүсгэн  газрын төлөв байдал, чанар, тохиромжтой байдлын үнэлгээг боловсруулж тусгай хамгаалалттай газар нутгийн газрын тооллогыг урьдчилсан байдлаар гүйцэтгэх | - | Дм.кв | 4.1 | 28444 |
| - | Дм.кв | 3.7 | 31950 |
| - | Дм.кв | 3.2 | 36444 |
| 85. | Хиймэл дагуулын зургийг судалгааны болон кадастрын жижүүрийн зурагтай  тулгаж тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хээрийн тодруулалт хийх газрыг  ажлын зурагт тусгайлан тэмдэглэх, хээрийн тодруулалтын ажлын хамрах хүрээ, замын  маршрут гаргах | I | дм.кв | 280 | 1800 |
| II | дм.кв |  400 | 2000 |
| III | дм.кв |  600  | 2500 |
| 2.2.1.10. Улсын хилийн зурвас газрын мэдээлэл цуглуулах, суурин боловсруулалт хийх |
| 86.  | Хилийн зурвас газрын хил, дэлгэрэнгүй ангиллын тайлан,  барилга, байгууламжийн кадастрын жижүүрийн зураг, холбогдох мэдээллийг цуглуулж бэлтгэх    | - | Нэг сум | - | 30 000 |
| - | Нэг аймаг | - | 500 000 |
| 87. | Хилийн зурвас газар нутгийн усны судалгааны  мэдээллийг цуглуулах | - | 5-15 хоног | - | 400-1200000 |
| 88. | Хилийн зурвас газарт байгаа түүх соёл, байгалийн дурсгалт зүйлсийн мэдээллийг цуглуулах | - | 1 хуудас | - | 1000 |
| - | Газрын 1 зураг | - | 4 000 |
|  89. | Хилийн зурвас газрын тооллогын ажлын зурагт зохих  аргачлалын дагуу (atribute) мэдээллийн давхарга үүсгэн  газрын төлөв байдал, чанар, тохиромжтой байдлын  үнэлгээг боловсруулж хилийн зурвас газрын тооллогыг урьдчилсан байдлаар гүйцэтгэх | - | Дм.кв | 4.1 | 28444 |
| - | 3.7 | 31950 |
| - | 3.2 | 36444 |
| 90. | Хиймэл дагуулын зургийг судалгааны болон бусад ангиллын газрын  зурагтай  тулгаж, газрын хээрийн  тодруулалт хийх газрыг ажлын зурагт тусгайлан тэмдэглэх, хээрийн тодруулалтын ажлын төлөвлөгөө, замын  маршрут гаргах | I | дм.кв | 280 | 1800 |
| II | дм.кв | 400 | 2000 |
| III | дм.кв | 600 | 2500 |
| 2.2.2. Судалгааны ажил хийх  |
| 2.2.2.1. Хот, тосгон, бусад суурины  газрын хээрийн тодруулалтын үе шатны ажил |
| 91. | Хот, тосгон, бусад суурины газрын үндсэн болон дэлгэрэнгүй ангиллын ерөнхий ба оноосон хил заагийг тодотгох, бүртгэлд ороогүй болон хэмжилтийн алдаатай  нэгж талбарыг газар дээр нь хэмжилт хийх, төлөв байдал, чанар, тохиромжтой байдлаар тодруулалт хийх |   | цэг | - | 38675 |
| I | га | - | 16810 |
| II | - | 19394 |
| III | - | - | 21676 |
| 92. | Хот, тосгон, бусад суурины газрын хөрөнгө оруулалтын нөхцөл байдлын тодруулалтыг газар дээр нь хийх | - | Хүн/өдөр | - | 386725 |
| 2.2.2.2. Бэлчээр, зам, шугам сүлжээ, ой, усны сангийн газар, ижил масштабаар тооллого хийх бусад ангиллын  газрын хээрийн тодруулалтын үе шатны ажил |
| 93. | Бэлчээр, зам, шугам сүлжээ, ой, усны сангийн газар, ижил масштабаар тооллого хийх бусад ангиллын  газрын  үндсэн болон дэлгэрэнгүй ангиллаар ерөнхий ба оноосон хил заагийг тодотгох, бүртгэл тооллогод ороогүй болон хэмжилтийн алдаатай газар, нэгж талбарын хээрийн хэмжилт хийх | - | цэг | 12 | 38675 |
|  94. | Хөдөө аж ахуй, зам, шугам сүлжээ, ой, усны сангийн газар, тусгай хэрэгцээний газрын төлөв байдал, чанар, тохиромжтой байдалд хээрийн тодруулалт хийх | I | 100га | 57500 | 354 |
| II | 37200 | 530 |
| III | 11750 | 749 |
|  95. | Тариалан, хадлангийн газар болон ижил масштабаар тооллого хийх бусад ангиллын газрын төлөв байдал, чанар, тохиромжтой байдалд хээрийн тодруулалт хийх | I | 1га | 79.5 | 1104 |
| II | 58.2 | 1482 |
| III | 52.2 | 1641 |
| 96. | Газрын хөрөнгө оруулалтын нөхцөл байдлын тооллогод хээрийн тодруулалт хийх | - | Хүн/өдөр | - | 386725 |
| 97. | Хээрийн ажлын хэмжилт, тодруулалт хийх | Сангийн сайдын баталсан жишиг үнийг мөрдөнө. |
| 2.2.3. Материал боловсруулалтын үе шатны ажил |
| 2.2.3.1. Тариалангийн газрын материал боловсруулалтын үе шатны ажил |
| 98. | Хээрийн судалгаагаар хийгдсэн хэмжилт, тодруулалтын бүх мэдээлэл, зургийг тоон хэлбэрт оруулж, тооллогын урьдчилсан зураг, мэдээлэлтэй давхцуулан нэгтгэж, талбайн байршил, хил заагийг нарийвчлан тулгаж газар зүйн мэдээллийн стандартын дагуу шалгаж засвар өөрчлөлт хийх | - | дм.кв | 14.9 | 6671 |
| 99. | Тариалангийн газрын дэлгэрэнгүй ангилал, ашиглалтын зориулалт, зөвшөөрөгдсөн ашиглалт, хөрөнгө оруулалт, төлөв байдал, чанарын үнэлгээ,  талбайн хэмжээ зэргийг багтаасан зургийн хүснэгтэн (atribute) мэдээллийг зохих журам зааврын дагуу боловсруулж тариалангийн газрын тооллогыг гүйцэтгэх | - | дм.кв | 2.6 | 14608 |
| 100. | Тариалангийн газрын тооллогын зураг, мэдээллийг өмнөх жижүүрийн зураг, мэдээлэлтэй харьцуулан тариалангийн газрын шилжилт хөдөлгөөний экспликаци, тайлан гаргах | - | Хүн/өдөр |   | 386725 |
| 2.2.3.2. Бэлчээрийн газрын тооллогын  баримт бичиг боловсруулалтын үе шатны ажил |
| 101. | Хээрийн судалгаагаар хийгдсэн хэмжилт, тодруулалтын бүх мэдээлэл, зургийг тоон хэлбэрт оруулж тооллогын урьдчилсан зураг мэдээлэлтэй давхцуулан нэгтгэж, талбайн байршил, хил заагийг нарийвчлан тулгаж газар зүйн мэдээллийн стандартын дагуу шалгаж засвар өөрчлөлтийг хийх | - | дм.кв | 14.9 | 6671 |
| 102. | Бэлчээрийн газрын дэлгэрэнгүй ангилал, ашиглалтын зориулалт, зөвшөөрөгдсөн ашиглалт, хөрөнгө оруулалт, төлөв байдал, чанарын үнэлгээ, талбайн хэмжээ зэргийг багтаасан зургийн хүснэгтэн (atribute) мэдээллийг зохих журам зааврын дагуу боловсруулж бэлчээрийн газрын тооллогыг гүйцэтгэх | I | дм.кв | 1.8 | 9787 |
| II | 2.6 | 14608 |
| III | 3.4 | 19429 |
| 103. | Бэлчээрийн газрын тооллогын зураг, мэдээллийг өмнөх жижүүрийн зураг, мэдээлэлтэй харьцуулан бэлчээрийн  газрын шилжилт хөдөлгөөний экспликаци, тайлан гаргах | - | Хүн/өдөр | - | 386725 |
| 2.2.3.3. Хадлангийн газрын тооллогын материал боловсруулалтын үе шатны ажил |
| 104. | Хээрийн  хэмжилт хийгдсэн, тодруулалтын бүх мэдээлэл,  зургийг тоон хэлбэрт оруулж тооллогын  урьдчилсан зураг мэдээлэлтэй давхцуулан нэгтгэж, талбайн байршил, хил заагийг нарийвчлан тулгаж газар зүйн мэдээллийн стандартын дагуу шалгаж засвар өөрчлөлтийг хийх | - | дм.кв | 14.9 | 6671 |
| 105. | Хадлангийн газрын дэлгэрэнгүй ангилал, ашиглалтын зориулалт, зөвшөөрөгдсөн ашиглалт, хөрөнгө оруулалт, төлөв байдал, чанарын үнэлгээ,  талбайн хэмжээ зэргийг багтаасан зургийн хүснэгтэн (atribute) мэдээллийг зохих журам зааврын дагуу боловсруулж хадлангийн газрын   тооллогыг гүйцэтгэх | - | дм.кв | 2.6 | 14608 |
| 106. | Хадлангийн газрын тооллогын зураг, мэдээллийг өмнөх жижүүрийн зураг, мэдээлэлтэй харьцуулан хадлангийн газрын шилжилт хөдөлгөөний экспликаци, тайлан гаргах | - | Хүн/өдөр | - | 386725 |
| 2.2.3.4. Хот, тосгон, бусад суурины газрын тооллогын материал боловсруулалтын үе шатны ажил |
| 107. | Хээрийн хэмжилт хийгдсэн, тодруулалтын бүх мэдээллийг  зургийн тоон хэлбэрт оруулж тооллогын  урьдчилсан зураг мэдээлэлтэй давхцуулан давхарга үүсгэн талбайн байршил, хил заагийг нарийвчлан тулгаж газар зүйн мэдээллийн стандартын дагуу шалгаж засвар өөрчлөлтийг хийнэ | - | Дм.кв | 14.9 | 6671 |
| 108. | Хот, тосгон, бусад суурины газрын дэлгэрэнгүй ангилал, ашиглалтын зориулалт, зөвшөөрөгдсөн ашиглалт, хөрөнгө оруулалт, төлөв байдал, чанарын үнэлгээ,  талбайн хэмжээ зэргийг багтаасан зургийн хүснэгтэн (atribute) мэдээллийг зохих журам зааврын дагуу боловсруулж хот, тосгон, бусад суурины газрын тооллогыг гүйцэтгэх | I | Дм.кв | 5.9 | 19923 |
| II | Дм.кв | 5.5 | 21226 |
| III | Дм.кв | 4.6 | 25631 |
| 109. | Хот, тосгон, бусад суурины газрын тооллогын зураг, мэдээллийг өмнөх жижүүрийн зураг, мэдээлэлтэй харьцуулан хот, тосгон, бусад суурины  газрын шилжилт хөдөлгөөний экспликаци, тайлан, балансыг гаргах | - | Хүн/өдөр | - | 386725 |
| 2.2.3.5. Зам, шугам сүлжээний газрын материал боловсруулалтын үе шатны ажил |
| 110. | Хээрийн судалгаагаар хийгдсэн хэмжилт, тодруулалтын мэдээлэл, зургийг тоон хэлбэрт оруулж өмнө хийгдсэн тооллогын зурагтай  давхцуулан нэгтгэж, талбайн байршил, хил заагийг нарийвчлан тулгаж газар зүйн мэдээллийн стандартын дагуу шалгаж засвар өөрчлөлтийг хийх | - | дм.кв | 14.9 | 6671 |
| 111. | Зам, шугам сүлжээний газрын дэлгэрэнгүй ангилал, ашиглалтын зориулалт, зөвшөөрөгдсөн ашиглалт, хөрөнгө оруулалт, төлөв байдал, чанарын үнэлгээ,  талбайн хэмжээ зэргийг багтаасан зургийн хүснэгтэн (atribute) мэдээллийг зохих журам зааврын дагуу боловсруулж зам, шугам сүлжээний  газрын тооллогыг гүйцэтгэх | - | дм.кв | 2.6 | 14608 |
| 112. | Зам, шугам сүлжээний  газрын тооллогын зураг, мэдээллийг өмнөх жижүүрийн зураг, мэдээлэлтэй харьцуулан зам, шугам сүлжээний газрын шилжилт хөдөлгөөний экспликаци, тайлан гаргах | - | Хүн/өдөр | - | 386725 |
| 2.2.3.6. Ойн сан бүхий газрын материал боловсруулалтын үе шатны ажил |
| 113. | Хээрийн судалгаагаар хийгдсэн хэмжилт, тодруулалтын мэдээлэл, зургийг тоон хэлбэрт оруулж өмнө хийгдсэн мэдээлэлтэй давхцуулан нэгтгэж, талбайн байршил, хил заагийг нарийвчлан тулгаж газар зүйн мэдээллийн стандартын дагуу шалгаж засвар өөрчлөлтийг хийх | - | дм.кв | 14.9 | 6671 |
| 114. | Ойн сангийн газрын дэлгэрэнгүй ангилал, ашиглалтын зориулалт, зөвшөөрөгдсөн ашиглалт, хөрөнгө оруулалт, төлөв байдал, чанарын үнэлгээ, талбайн хэмжээ зэргийг багтаасан зургийн хүснэгтэн (atribute) мэдээллийг зохих журам зааврын дагуу боловсруулж ойн сангийн газрын тооллогыг гүйцэтгэх | - | дм.кв | 2.6 | 14608 |
| 115. | Ойн сангийн газрын тооллогын зураг, мэдээллийг өмнөх жижүүрийн зураг, мэдээлэлтэй харьцуулан ойн сангийн газрын шилжилт хөдөлгөөний экспликаци, тайлан гаргах | - | Хүн/өдөр | - | 386725 |
| 2.2.3.7. Усны сангийн газрын материал боловсруулалтын үе шатны ажил |
| 116. | Хээрийн судалгаагаар хийгдсэн хэмжилт, тодруулалтын мэдээлэл, зургийг тоон хэлбэрт оруулж өмнө хийгдсэн мэдээлэлтэй давхцуулан нэгтгэж, талбайн байршил, хил заагийг нарийвчлан тулгаж газар зүйн мэдээллийн стандартын дагуу шалгаж засвар өөрчлөлтийг хийх | - | дм.кв | 15 | 6671 |
| 117. | Усны сангийн газрын дэлгэрэнгүй ангилал, ашиглалтын зориулалт, зөвшөөрөгдсөн ашиглалт, хөрөнгө оруулалт, төлөв байдал, чанарын үнэлгээ,  талбайн хэмжээ зэргийг багтаасан зургийн хүснэгтэн (atribute) мэдээллийг зохих журам зааврын дагуу боловсруулж усны сангийн газрын тооллогыг гүйцэтгэх | - | дм.кв | 2.6 | 14608 |
| 118. | Усны сангийн газрын тооллогын зураг, мэдээллийг өмнөх жижүүрийн зураг, мэдээлэлтэй харьцуулан усны сангийн газрын шилжилт хөдөлгөөний экспликаци, тайлан гаргах | - | Хүн/өдөр | - | 386725 |
| 2.2.3.8. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн газрын тооллогын материал боловсруулалтын үе шатны ажил |
| 119. | Хээрийн судалгаагаар хийгдсэн хэмжилт, тодруулалтын мэдээлэл, зургийг тоон хэлбэрт оруулж өмнө хийгдсэн мэдээлэлтэй давхцуулан нэгтгэж, талбайн байршил, хил заагийг нарийвчлан тулгаж газар зүйн мэдээллийн стандартын дагуу шалгаж засвар өөрчлөлтийг хийх | - | дм.кв | 15 | 6671 |
| 120. | Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн дотоод бүсчлэл,  газрын дэлгэрэнгүй ангилал, ашиглалтын зориулалт, зөвшөөрөгдсөн ашиглалт, хөрөнгө оруулалт, төлөв байдал, экологи-эдийн засгийн үнэлгээ,  талбайн хэмжээ зэргийг багтаасан зургийн хүснэгтэн (atribute) мэдээллийг зохих журам зааврын дагуу боловсруулж тусгай хамгаалалттай газар нутгийн газрын тооллогыг гүйцэтгэх | - | дм.кв | 2.6 | 14608 |
| 121. | Тусгай хамгаалалттай газрын тооллогын зураг, мэдээллийг өмнөх жижүүрийн  зураг, мэдээлэлтэй харьцуулан тусгай хамгаалалттай газрын шилжилт хөдөлгөөний экспликаци, тайлан гаргах | - | Хүн/өдөр | - | 386725 |
| 2.2.3.9. Хилийн зурвас газрын тооллогын материал боловсруулалтын үе шатны ажил |
| 122. | Хээрийн судалгаагаар хийгдсэн хэмжилт, тодруулалтын мэдээлэл, зургийг тоон хэлбэрт оруулж өмнө хийгдсэн мэдээлэлтэй давхцуулан нэгтгэж, талбайн хэмжээ, байршил, хил заагийг нарийвчлан тулгаж газар зүйн мэдээллийн стандартын дагуу шалгаж засвар өөрчлөлтийг хийх | - | дм.кв | 15 | 6671 |
| 123. | Хилийн зурвас газрын дэлгэрэнгүй ангилал, ашиглалтын зориулалт, зөвшөөрөгдсөн ашиглалт, хөрөнгө оруулалт, төлөв байдал, талбайн хэмжээ зэргийг багтаасан зургийн хүснэгтэн (atribute) мэдээллийг зохих журам зааврын дагуу боловсруулж хилийн зурвас газрын тооллогыг гүйцэтгэх | - | дм.кв | 2.6 | 14608 |
| 124. | Хилийн зурвас газрын тооллогын зураг, мэдээллийг өмнөх жижүүрийн зураг, мэдээлэлтэй харьцуулан хилийн зурвас газрын шилжилт хөдөлгөөний экспликаци, тайлан гаргах | - | Хүн/өдөр | - | 386725 |
| 2.2.4. Газрын нэгдмэл сангийн тооллого хийж, шийдвэр гаргуулах, хүлээлгэн өгөх |
| 125. | Тухайн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн газрын нэгдмэл тооллогын нэгдсэн зураг боловсруулах | I | Дм.кв | 1.8 | 9787 |
| II | Дм.кв | 2.6 | 14608 |
| III | Дм.кв | 3.4 | 19429 |
| 126. | Газрын нэгдмэл сангийн тооллогын тайлан баланс гаргах | - | Хүн/өдөр | - | 386725 |
|  127. | Шийдвэр гаргуулах | - | Хүн/өдөр | - | 386725 |
| Сангийн сайдын баталсан жишиг үнийг мөрдөнө. |
| 128. | Газрын нэгдмэл сангийн тооллогын зургийг хэвлэх | - | кв.м | 43 | 13614 |
| 129. | Газрын нэгдмэл сангийн тооллогын зурагт хамгаалалтын хальсан хуулга наах (талбай 100 кв.м хүртэл) | - | кв.м | 1200 | 4530 |
| 130. | Газрын нэгдмэл сангийн тооллогын зурагт хамгаалалтын хальсан хуулга наах (талбай 500 кв.м хүртэл) | - | кв.м | 1050 | 9198 |
| 131. | Газрын нэгдмэл сангийн тооллогын зурагт хамгаалалтын хальсан хуулга наах (талбай 1000 кв.м хүртэл) | - | кв.м | 850 | 10961 |
| 132. | Газрын нэгдмэл сангийн тооллогын зурагт хамгаалалтын хальсан хуулга наах (талбай 1500 кв.м хүртэл) | - | кв.м | 700 | 12741 |
| 133. | Газрын нэгдмэл сангийн тооллогын зургийг хүрээлэх | - | дм | 85 | 23232 |
| 134. | Тайланг хянаж, хэвлэх | - |  хуудас | 75 | 300 |
| 135. | Газрын нэгдмэл сангийн тооллогын баримт материалыг захиалагчид хүлээлгэн өгөх | Шуудангийн илгээмжийн тарифыг мөрдөнө. |
| **Гурав. ХҮЧТЭЙ ЭЛЭГДЭЛ, ЭВДРЭЛД ОРСОН ТАРИАЛАН БОЛОН АТАРШСАН  ТАЛБАЙД****НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ ХИЙХ** |
| 1. | Хүчтэй элэгдэл, эвдрэлд орсон тариалангийн болон атаршсан тариалангийн талбайн нөхөн сэргээлтийн ажил | - | 100 | - | 41681816 |
| Дөрөв. ХИЛИЙН ЦЭС ТОГТООХ, ТОДОТГОХ |
| 1. | Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн хилийн цэсийг шинээр тогтоох, тодотгох, өөрчлөлт оруулах | I | 100 га  | 287500 | 354 |
| II | 186000 | 530 |
| III | 129200 | 749 |
| - | цэг | 15 | 38675 |
| - | Хүн/өдөр | - | 386725 |
| 2. | Хээрийн хэмжилт, тодруулалт хийх ажлын томилолтын зардал | Сангийн сайдын баталсан жишиг үнийг мөрдөнө. |

Засгийн газрын 2018 оны 320 дугаар

тогтоолын 2 дугаар хавсралт

**ГАЗРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ, ЧАНАРЫН ХЯНАН БАТАЛГАА ХИЙХ АЖЛЫН ҮНЭЛГЭЭ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Д/д** | **Ажлын нэр** | **Ажлын зэрэглэл ба төрөл** | **Хэмжих нэгж** | **Бүтээлийн норм** | **Үнэлгээ (төгрөг)** |
| **1дм2-т байх****хүрээ шугамын тоо** | **мян.га** |
|   | Тал газар |
| 1. |  Бэлчээрийн газрын төлөв байдал чанарын хянан баталгаа (масштаб 1:100000)  | I | 3-7 хүртэл | 300 хүртэл | 113.9 | 16,020,160 |
| 301-700 | 178.0 | 25,035,896 |
| 701-1000 | 276.0 | 38,819,704 |
| 1001-ээс дээш | 395.6 | 55,641,575 |
| II | 300 хүртэл | 131.4 | 18,481,555 |
| 301-700 | 213.4 | 30,014,945 |
| 701-1000 | 346.8 | 48,777,801 |
| 1001-ээс дээш | 499.1 | 70,198,964 |
| III | 300 хүртэл | 150.9 | 21,224,251 |
| 301-700 | 257.5 | 36,217,658 |
| 701-1000 | 440.2 | 61,914,614 |
| 1001-ээс дээш | 635.4 | 89,369,709 |
| I | 8-10 хүртэл | 300 хүртэл | 109.9 | 15,457,556 |
| 301-700 | 190.2 | 26,751,839 |
| 701-1000 | 202.5 | 28,481,848 |
| 1001-ээс дээш | 359.4 | 50,550,005 |
| II | 300 хүртэл | 126.9 | 17,848,625 |
| 301-700 | 229.1 | 32,223,167 |
| 701-1000 | 255.0 | 35,866,031 |
| 1001-ээс дээш | 458.9 | 64,544,790 |
| III | 300 хүртэл | 157.0 | 22,082,223 |
| 301-700 | 288.4 | 40,563,777 |
| 701-1000 | 337.5 | 47,469,746 |
| 1001-ээс дээш | 607.0 | 85,375,218 |
| I | 11-14 хүртэл | 300 хүртэл | 49.8 | 7,004,425 |
| 301-700 | 72.7 | 10,225,335 |
| 701-1000 | 123.6 | 17,384,476 |
| 1001-ээс дээш | 161.7 | 22,743,283 |
| II | 300 хүртэл | 135.0 | 18,987,899 |
| 301-700 | 167.2 | 23,516,864 |
| 701-1000 | 396.2 | 55,725,966 |
| 1001-ээс дээш | 571.1 | 80,325,843 |
| III | 300 хүртэл | 170.4 | 23,966,947 |
| 301-700 | 215.1 | 30,254,052 |
| 701-1000 | 524.6 | 73,785,567 |
| 1001-ээс дээш | 764.8 | 107,569,961 |
| Уулархаг газар |
|  Бэлчээрийн газрын төлөв байдал чанарын хянан баталгаа (масштаб 1:100000)  | II | 10 хүртэл | 300 хүртэл | 158.9 | 22,349,460 |
| 301-700 | 266.2 | 37,441,323 |
| 701-1000 | 392.4 | 55,191,492 |
| 1001-ээс дээш | 463.1 | 65,135,524 |
| III | 300 хүртэл | 238.2 | 33,503,092 |
| 301-700 | 396.7 | 55,796,291 |
| 701-1000 | 606.0 | 85,234,567 |
| 1001-ээс дээш | 715.5 | 100,635,862 |
| II | 10-аас их | 300 хүртэл | 193.1 | 27,159,727 |
| 301-700 | 313.8 | 44,136,315 |
| 701-1000 | 465.3 | 65,444,957 |
| 1001-ээс дээш | 630.2 | 88,638,323 |
| III | 300 хүртэл | 292.4 | 41,126,382 |
| 301-700 | 464.6 | 65,346,501 |
| 701-1000 | 719.9 | 101,254,727 |
| 1001-ээс дээш | 954.3 | 134,223,345 |
| 2 | Бэлчээрийн газрын төлөв байдал чанарын хянан баталгаа (масштаб 1:25000) | I | 3-7 хүртэл | 1.5 | 36.4 | 5,119,700 |
| II | 1.5 | 43.1 | 6,062,062 |
| 3 | Тариалан болон атаршсан газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа (масштаб 1:25000) | I | 3-7 хүртэл | 0.3 хүртэл | 17.0 | 2,995,212 |
| 0.3-0.6 | 21.8 | 3,827,606 |
| 0.6-1.0 | 29.6 | 5,210,824 |
| 1-2 | 36.0 | 6,338,868 |
| 3-5 | 63.6 | 11,199,488 |
| 5-15 | 111.4 | 19,595,585 |
| 15 -25 | 224.5 | 39,502,657 |
| 25-аас дээш | 373.3 | 65,688,764 |
| II | 0.3 хүртэл | 24.4 | 4,292,199 |
| 0.3-0.6 | 36.0 | 6,337,108 |
| 0.6-1.0 | 54.8 | 9,638,529 |
| 1-2 | 78.1 | 13,735,387 |
| 3-5 | 165.8 | 29,181,319 |
| 5-15 | 269.4 | 47,411,284 |
| 15 -25 | 571.5 | 100,578,935 |
| 25-аас дээш | 961.0 | 169,120,366 |
| III | 0.3 хүртэл | 33.3 | 5,858,438 |
| 0.3-0.6 | 53.0 | 9,334,080 |
| 0.6-1.0 | 87.1 | 15,319,224 |
| 1-2 | 128.9 | 22,677,028 |
| 3-5 | 261.9 | 46,087,900 |
| 5-15 | 460.1 | 80,969,272 |
| 15 -25 | 998.7 | 175,754,883 |
| 25-аас дээш | 1664.4 | 292,906,034 |
| 4 | Хадлангийн газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа (масштаб 1: 50000) | I | 3-7 хүртэл | 1 | 84.4 | 12,209,954 |
| 1-5 | 85.6 | 12,374,817 |
| 5-10 | 87.0 | 12,585,957 |
| 10-20 | 85.6 | 12,371,925 |
| 20-оос дээш | 100.7 | 14,568,646 |
| II | 1 | 109.8 | 15,873,085 |
| 1-5 | 111.2 | 16,087,117 |
| 5-10 | 113.1 | 16,358,996 |
| 10-20 | 117.7 | 17,024,231 |
| 20-оос дээш | 152.9 | 22,117,617 |
| 5 | Хот суурингийн газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа (масштаб 1:2000) | I | 3-7 хүртэл | 1 | 111.6 | 7,823,811 |
| 1-5 | 140.8 | 5,103,876 |
| 5-10 | 177.6 | 44,278,753 |
| 10-20 | 225.4 | 6,196,119 |
| 20-оос дээш | 276.8 | 9,011,029 |
| II | 8-10 хүртэл | 1 | 337.2 | 84,069,794 |
| 1-5 | 422.7 | 105,386,423 |
| 5-10 | 551 | 137,373,832 |
| 10-20 | 694.8 | 173,225,660 |
| 20-оос дээш | 877.1 | 218,676,204 |
| III | 10-аас дээш | 1 | 642 | 160,061,707 |
| 1-5 | 811.1 | 202,221,262 |
| 5-10 | 1055.6 | 263,179,342 |
| 10-20 | 1312.8 | 327,303,751 |
| 20-оос дээш | 1623.4 | 404,741,705 |
| 6 | Уул уурхайн газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа(масштаб 1:2000) | I | 3-7 хүртэл | 0.1 хүртэл | 48.1 | 5,119,277 |
| 0.1-0.5 | 92.1 | 9,803,165 |
| 0.5-1.5 | 147.8 | 15,735,735 |
| II | 8-10 хүртэл | 0.1 хүртэл | 123.3 | 13,126,596 |
| 0.1-0.5 | 237.4 | 25,272,769 |
| 0.5-1.5 | 389.2 | 41,435,377 |
| 7 | Уул уурхайн газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа (масштаб 1:25000) | I | 3-7 хүртэл | 1.5-15 | 75.5 | 8,031,803 |
| 15-20 | 94.2 | 10,032,037 |
| 20-оос дээш | 116.1 | 12,363,335 |
| II | 8-10 хүртэл | 1.5-15 | 195.4 | 20,795,398 |
| 15-20 | 231.5 | 24,640,444 |
| 20-оос дээш | 279.7 | 29,772,495 |
| 8 | Улсын тусгай хамгаалалттай газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа(масштаб 1:25000) | II | 8-10 хүртэл | 300 хүртэл | 380.6 | 89,855,623 |
| 301-1300 | 626.2 | 147,854,030 |
| 1300- 2000 | 855.6 | 202,008,700 |
| 2001- 5000 | 1118.3 | 264,042,087 |
| 5000-аас дээш | 1400.6 | 330,681,820 |